Jump

Decode

InstructionCode iC

opCode = instructionCode & 0b0011\_1000\_0000\_0000

literalCode = instructionCode & 0b0000\_0111\_1111\_1111

CALL

Start

tart

Decode

setCallnReturn(0)

pC\_Next = literalCode

setCallnReturn

setCallnReturn(value)

Value == 0?

Ja Nein

stack[stackpointer++] = ++pC\_Next

pC\_Next = stack[--stackpointer]